|  |
| --- |
|  Załącznik nr 9 do rozeznania cenowego |



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mławie

06-500 Mława ul. Słowackiego 16

tel. 23 654 34 11 e-mail: osw\_mlawa@op.pl

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Nazwa inwestycji:** **Dostosowanie 2 toalet w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo na III kondygnacji.**

**Lokalizacja:** ul. Słowackiego 16, 06-500 Mława powiat mławski woj. mazowieckie

**Zamawiający:** Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. J. Korczaka w Mławie

ul. Słowackiego 16

06-500 Mława

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **J. m.** | **Ilość** | **Cena jed.** | **Wartość** |
| **A** | **Roboty budowlane** |   |   |   |   |
| 1 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju  | m² |   |   |   |
| 1.95\*1.96 | m² | 3.822 |   |   |
| 1.94\*1.96 | m² | 3.802 |   |   |
| 3.82\*2.76 | m² | 10.543 |   |   |
| 3.82\*2.75 | m² | 10.505 |   |   |
| 2 | Rozebranie okładziny ściennej | m² |   |   |   |
| (1.95\*2+1.96\*2-2)\*2.2 | m² | 12.804 |   |   |
| (1.94\*2+1.96\*2-2)\*2.2 | m² | 12.760 |   |   |
| (3.82\*4)\*2.2 | m² | 33.616 |   |   |
| (2.76\*2+\*2.75\*2-2)\*2.2 | m² | 19.844 |   |   |
| (1.49\*2+1.06\*2+1.45\*4-0.7\*2\*4)\*2.2 | m² | 11.660 |   |   |
| (1.48\*2+1.06\*2+1.08\*2+1.46\*4-0.7\*2\*6)\*2.2 | m² | 10.296 |   |   |
| 3 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 9.000 |   |   |
| 4 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. ½ ceg. na zaprawie wapiennej | m² |   |   |   |
| (1.45\*2+1.49+1.06)\*2.2 | m² | 11.990 |   |   |
| (3.82+1.46\*2)\*2.2 | m² | 14.828 |   |   |
| 5 | Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków M8 | m² |   |   |   |
| (1.4+1.91+1.25)\*2\*2.2 | m² | 20.064 |   |   |
| -1\*2\*4 | m² | -8.000 |   |   |
| 6 | Ościeżnice drewniane zwykłe | m² |   |   |   |
| 1.1\*2.05\*2 | m² | 4.510 |   |   |
| 1\*2.05\*4 | m² | 8.200 |   |   |
| 7 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | m² | poz. 6 = 12.710 |   |   |
| 8 | Licowanie ścian o pow. ponad 5 m² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej | m² |   |   |   |
| (1.95\*2+1.96\*2)\*2.2 | m² | 17.204 |   |   |
| (1.94\*2+1.96\*2)\*2.2 | m² | 17.160 |   |   |
| (3.82\*2+2.76\*3)\*2.2 | m² | 35.024 |   |   |
| (3.82\*2+2.86\*3)\*2.2 | m² | 35.684 |   |   |
| (1.91\*4)\*2.2 | m² | 16.808 |   |   |
| -14\*0.8\*2 | m² | -22.400 |   |   |
| 9 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną | m² |   |   |   |
| 1.95\*1.96 | m² | 3.822 |   |   |
| 1.94\*1.96 | m² | 3.802 |   |   |
| 1.91\*1.26\*2 | m² | 4.813 |   |   |
| 1.3\*1.4\*2 | m² | 3.640 |   |   |
| 1.81\*2.76\*2 | m² | 9.991 |   |   |
| 1.4\*0.61\*2 | m² | 1.708 |   |   |
| 10 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m² | poz. 9 = 27.776 |   |   |
| 11 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m² |   |   |   |
| (1.95\*2+1.96\*2)\*1.04 | m² | 8.133 |   |   |
| (1.94\*2+1.96\*2)\*1.04 | m² | 8.112 |   |   |
| (3.82\*2+2.76\*3)\*1.04 | m² | 16.557 |   |   |
| (3.82\*2+2.86\*3)\*1.04 | m² | 16.869 |   |   |
| (1.91\*4)1.04 | m² | 7.946 |   |   |
| 12 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem | m² |   |   |   |
| poz. 10 | m² | 27.776 |   |   |
| poz. 11 | m² | 57.617 |   |   |
| 13 | Łącznik i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe  | szt. | 4.000 |   |   |
| 14 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – świetlówka do 2x40 W | kpl. | 6.000 |   |   |
| 15 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm² | szt. | 4.000 |   |   |
| 16 | Przywoływacz dźwiękowo świetlny | szt. | 2.000 |   |   |
| **B** | **Roboty sanitarne** |  |   |   |   |
| 17 | Demontaż pisuaru | kpl. | 1.000 |   |   |
| 18 | Demontaż ustępu z misą fajansową | kpl. | 5.000 |   |   |
| 19 | Demontaż umywalki | kpl. | 4.000 |   |   |
| 20 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m² | kpl. | 2.000 |   |   |
| 21 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV o śr. 110 mm o połączeniach klejonych | podej. | 4.000 |   |   |
| 22 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 4.000 |   |   |
| 23 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 2.000 |   |   |
| 24 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 12.000 |   |   |
| 25 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 4.000 |   |   |
| 26 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm | szt. | 4.000 |   |   |
| 27 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany ‘dolnopłuk’ lub W-70 | kpl. | 4.000 |   |   |
| 28 | Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2.000 |   |   |
| 29 | Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm | szt. | 2.000 |   |   |
| 30 | Pochwyt na wspornikach – stal nierdzewna (1 szt. – umywalka, 2 szt. – misa ustępowa) | m | 6.000 |   |   |
| 31 | Lustro uchylne | szt. | 2.000 |   |   |
| **C** | **Podsumowanie:** | - | - | - |   |
|  | **Wartość robót bez podatku VAT** | - | - | - |   |
|  | **Podatek VAT** | - | - | - |   |
|  | **Ogółem wartość** | - | - | - |   |